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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ООО «Хорс» является официальным представителем Воронежского Завода Сельхозмашин, производителя оборудования для малых и крупных сельхоз производителей в сфере переработки и хранения зерна. 
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[bookmark: _GoBack]Передвижной зерноочистительный комплекс ПЗК-100 «Мамонт»
Машина ПЗК (зерноочистительный комплекс) предназначена для предварительной очистки (с частичной сушкой и охлаждением) от сорных примесей поступающего с поля зернового вороха колосовых, крупяных, зернобобовых, масличных культур, а также механизации погрузочно-разгрузочных работ на открытых токах и в зерноскладах.




Технические характеристики

	Тип
	скребковый

	Привод
	электрический

	Производительность за 1 ч основного времени, тн
	60-100

	Масса машины сухая, кг
	не более 19300

	Габаритные размеры (ДхШхВ) в рабочем положении, мм
	7500х4800х3500

	Габаритные размеры (ДхШхВ) в транспортном положении, мм
	5200х2200х2750

	Установленная мощность, кВт
	23,2

	Скорость передвижения, км/ч
	от 0 до 1,7

	Ширина захвата, мм
	не менее 5100

	Угол поворота триммера на поворотной рамке, град.
	200

	Высота бросания зерна, м
	до 8

	Дальность полета зерна от точки забора, м
	до 25

	Количество отслуживающего персонала,  чел.
	1-2

	Стоимость, руб. с НДС
	1 185 800,00



Технологический процесс зерноочистки происходит следующим образом: скребки захватывают зерновой материал и перемещают его по транспортеру до верхней головки, где основной поток проходит через РСП (решето сварное-прутковое), а оставшиеся более крупные примеси либо слежавшийся зерновой материал проходит через РСП повторно.

Далее зерновой материал поступает в очистительный модуль ПЗК, где делится на два потока. Первый – крупные и мелкие примеси, которые под действием замкнутого воздушного потока выводятся из машины в контейнеры. Второй поток зерноочистки – очищенное зерно, которое после предварительной очистки подается в засыпную воронку триммера. В триммере зерно попадает на бесконечную ленту и под действием силы инерции подается в трубу триммера и выбрасывается наружу.
Зернокомплекс ПЗК-100 «Мамонт» оснащен триммерами с регулируемой подачей зернового материала, что упрощает процесс погрузки зерна.
Купить зерноочиститель – сэкономить время и деньги. Благодаря данной технике сразу после сбора урожая сор отделяется от зерновых культур, и на дальнейшую обработку отправляется действительно ценное сырье. Поэтому у фермеров, которые купили зерноочиститель, уже на начальном этапе сборки сельскохозяйственных культур появляется возможность:
· оценить реальный объем урожая и будущей прибыли;
· провести сортировку культур;
· увеличить срок хранения урожая;
· сэкономить на транспортировке (очищенное зерно имеет меньший вес);

Поэтому тот, кто купил зерноочиститель и активно его использует, существенно снижает расходы и получает за собранный урожай максимально возможную прибыль.
 Наша техника проста и неприхотлива в эксплуатации, высокоэффективна, снабжена всеми необходимыми патентами и сертификатами. Подтверждение качества нашей продукции – огромное число постоянных клиентов. Сельскохозяйственные машины, выпускаемые ВЗС, активно применяются не только в российских городах, но и за рубежом: в Беларуси, Молдавии, Казахстане, Латвии.                                                                                                                                                                                            

С уважением, ООО «Хорс»    
Ваш персональный менеджер, Певнева Наталья, 8-905-655-18-82
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