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[bookmark: _GoBack]КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ООО «Хорс» является официальным представителем Воронежского Завода Сельхозмашин, производителя оборудования для малых и крупных сельхоз производителей в сфере переработки и хранения зерна. 
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Зернозагрузчик контейнеров ЗК-200 «Кобра»
ЗК-200 «Кобра» успешно используется для загрузки морских контейнеров длиной от 20 до 40 футов, вагонов поезда и т.д.


Технические характеристики

	Тип
	тримерный

	Привод
	электрический

	Производительность за 1 ч основного времени, тн
	150 – 200

	Масса машины сухая, кг
	не более 465

	Габаритные размеры (ДхШхВ) в рабочем положении, мм
	4100х1440х3290

	Габаритные размеры (ДхШхВ) в транспортном положении, мм
	2100х1440х1060

	Установленная мощность, кВт
	11,5

	Высота погрузки в контейнер, м
	до 2,86

	Высота бросания зерна, м
	до 9,5

	Дальность полета зерна от точки забора, м
	до 30

	Количество отслуживающего персонала,  чел.
	1

	Стоимость, руб. с НДС
	от 186 700,00 до 216 480,00



Зернометатель ЗК-200 «Кобра» производится в двух вариантах исполнения:
· Зернометатель ЗК-200 «Кобра»
· Зернометатель ЗК-200 (РМ) «Кобра»
Зернометатели производства ООО «ВЗС» — это надежность, долговечность и простота в эксплуатации. Наши машины являются отличной альтернативой ковшовым, шнековым и пневматическим зернопогрузчикам. Изготовление и сборка зернопогрузчиков происходит в соответствии с ГОСТами и техническими условиями на конкретную модель машины.
Важный момент при разработке и производстве зернометателей – это учет условий их работы. Пыль, грязь, влага, работа на износ – далеко не полный перечень факторов губительным образом сказывающихся на сроке эксплуатации машины. Поэтому мы стараемся максимально увеличить продолжительность работы наших зернометателей путём выбора качественных материалов и комплектующих.

С уважением, ООО «Хорс»    
Ваш персональный менеджер, Певнева Наталья, 8-905-655-18-82                                                       
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